**1 - Шкаф холодильный YBL 9332**



6-дверный холодильный шкаф YBL9332 с двумя раздельными камерами.Внешний и внутренний корпус выполнен из нержавеющей стали. Экологически-чистый пенообразователь и хладагент, Высокоэффективный компрессор, экономия электроэнергии, вместительный и удобный объем для хранения продуктов, самозакрывающиеся двери. Тип охлаждения**Статическое** Габаритные размеры(мм): **1800×700×1950**Температура **( ℃ ) + 5 ~ -5 ℃, -12 ~ -18 ℃**Напряжение (В / Гц) **220/** **50** Мощность (Вт) **700**Объем**(л) 1300**Масса**(кг) 190**Хладагент**R134a/350g/450g**

# 2 - Плита электрическая 6-ти конф. без жар. шкафа ПЭП-0,72-01 (лицо нерж.)(1265(1475)х850х860(880)мм)



**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Артикул: | ПЭП-0,72-01 |
| Входное напряжение, В: | 220/380 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 1265(1475)х850х860(880) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: | 1360х960х620 |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Изготовитель: | ООО "ПищТех" |
| Код ТН ВЭД: | 8419818000 |
| Код товара: | н0000129370 |
| Количество конфорок: | 6 |
| Масса без упаковки, кг: | 129 |
| Масса в упаковке, кг: | 151 |
| Материал изготовления: | комбинированный (нерж. сталь+сталь оцинкованная) |
| Наличие духового шкафа: | Нет |
| Наличие конвекции: | Нет |
| Номинальная мощность конфорки, кВт: | 3 |
| Номинальная мощность, кВт: | 18 |
| Объем в упаковке, м3: | 0.9 |
| Род упаковки: | Паллет картон |
| Файлы: | 11293337 11293338 |

Плита электрическая 6-ти конф. без жар. шкафа ПЭП-0,72-01 (лицо нерж.)(1265(1475)х850х860(880)мм)  
  
Плита электрическая 6-ти конфорочная  предназначена для тепловой обработки полуфабрикатов в наплитной посуде, приготовления первых, вторых и третьих блюд (варки, жарки, тушения и пассерования) на предприятиях общественного питания.  
  
Корпус плиты ПЭП-0,72-01 выполнен - лицевая и верхняя части из нержавеющей стали, остальные части из стали оцинкованной. Плита оснащена шестью чугунными конфорками общей площадью 0,72 м2., размер каждой 417х295 мм., мощность одной конфорки 3 кВт., максимальная температура рабочей поверхности не более  480 градусов, три ступени регулировки мощности конфорок.Плита оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон.

# 3 - Плита газовая 6-ти конфорочная без жар. шкафа ПГ-6-01(1265х850х860 (960) мм 21 кВт, 220 В)

# https://zavod-pt.uz/upload/iblock/c1e/n75nvr1rb154gp4p9ovzxfqngp1o65ik.jpeg

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Артикул: | ПГ-6-01 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 1265х850х860 (960) |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Изготовитель: | ООО "ПищТех" |
| Код ТН ВЭД: | 8419818000 |
| Код товара: | н0000129303 |
| Количество конфорок: | 6 |
| Масса без упаковки, кг: | 80 |
| Масса в упаковке, кг: | 97.5 |
| Материал изготовления: | нержавеющая сталь |
| Напряжение/частота: | 220В |
| Номинальная мощность конфорки, кВт: | 3.5 |

Плита газовая 6-ти конфорочная без жар. шкафа ПГ-6-01(1265х850х860 (960) мм , 21 кВт, 220 В)  
  
Плита газовая (ПГ) предназначена для приготовления первых, вторых и третьих  
блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания, как самостоятельно,  
так и в составе технологических линий.  
Плита газовая рассчитана для работы, как на сетевом, так и на сжиженном газе.  
Соответственно комплектуется двумя комплектами жиклеров.

**4 - Шкаф жарочный**  
**Марихолодма ш ШЖЭ92**



Подключение 220 В, 380 В.Количество камер (подов) 2.Вместимость  
(уровней) 6.Количество уровней в одной камере 3.Размеры камеры  
535х535х290 мм.Формат емкостей противни 530х470  
мм. Температурный режим от 20 до 270 °С  
Время разогрева 30 мин..Мощность 9.6 кВт

**5 - мойка из нержавеющей стали и смиситил**



Ванна моечная сварная из нержавеющего металла.

Размер габаритный – 840 х 840 х 860 мм.  
размер мойки – 720х720х500

Вариант исполнения каркаса:

Черный металл с антикоррозийным покрытием  
Нержавеющий металл  
Подпятники регулируемые

**6 - Металлическая стелляж для продукти хранение**

****

**Металлическая стелляж для продукти хранение 8,5 м Х 2,10м Х 0,4 м Х 0,7 м 2 штук**