**1 - Шкаф холодильный**



6-дверный холодильный шкаф с двумя раздельными камерами.Внешний и внутренний корпус выполнен из нержавеющей стали. Экологически-чистый пенообразователь и хладагент, Высокоэффективный компрессор, экономия электроэнергии, вместительный и удобный объем для хранения продуктов, самозакрывающиеся двери. Тип охлаждения**Статическое** Габаритные размеры(мм): **1800×700×1950**Температура **( ℃ ) + 5 ~ -5 ℃, -12 ~ -18 ℃**Напряжение (В / Гц) **220/** **50** Мощность (Вт) **700**Объем**(л) 1300**Масса**(кг) 190**Хладагент**R134a/350g/450g**