










II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Щиты управления с электронной схемой управления и регулирования
	комплекс
	1

	Эл.двигатель 90 кВ
	шт
	2

	Насос теплоносителя с двигателем 0,8 кВт
	шт
	16



II. Место оказания услуг 
Государственное учреждение «Специализированная дирекция по эксплуатации здания и прилегающей территории дворца международных форумов «УЗБЕКИСТОН»» 
 г. Ташкент,  Яшнабадский район, ул. Истикбол, дом 1


III.  Срок оказания услуг

    - в течение 1 квартав 2022 года. 

IV. Цель приобретения товара
- во Дворце Международных форумов «Узбекистон» проходят различные мероприятия на высоком правительственном уровне. Для поддержания работоспособности оборудования  и обеспечения надежности при эксплуатации, необходимость поддерживать эксплуатационные показатели Дворца международных форумов «Узбекистон» на должном уровне.

V. Общие требования

ПРЕТЕНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ: 
- оказывать услуги круглосуточно с достаточным количеством персонала, обеспечивающего качество и оперативность обслуживания. Количество человек при подготовке и проведении мероприятий должно быть увеличено по мере необходимости;
- выполнять работу лично без третьей стороны;
- иметь производственную базу и необходимую рабочую оснастку;
- иметь высококвалифицированный персонал с необходимым опытом эксплуатации аналогичного оборудования, насыщенного сложнейшей электроникой и работающего на программной основе;
- обладать опытом работы на аналогичных охраняемых объектах; Предоставить отзыв от организаций (аналогичных Дворцу международных форумов «Узбекистон») из Узбекистана, где оказывались предлагаемые услуги за последние не менее 3 лет.
- обладать полномочиями на заключение Договора;
-выполнять требования «ЗАКАЗЧИКА» во время подготовки и проведения различных мероприятий, проводимых в здании «ЗАКАЗЧИКА»;
 - выполнять небольшие по объему различного рода ремонтно - восстановительные и монтажные работы на обслуживаемом оборудовании в объёме средств, выделенных на приобретение материала;
- обязан обеспечить свой персонал рабочей формой. Внешний вид формы согласовывается с «ЗАКАЗЧИКОМ»;
- «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несёт материальную ответственность за состояние обслуживаемого оборудования и его комплектацию. При окончании действия договора или его расторжении «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обеспечивает за свой счет работоспособность и полную комплектность сдаваемого оборудования (в случае отсутствия соответствующих дефектных актов или других документов о состоянии оборудования).

VI. Требования при оказании услуг
-Услуги Поставщиком выполняются своими инструментами и приспособлениями.                                                                                               
- Поставщик при выполнении услуг несет полную ответственность за соблюдение техники     безопасности своим персоналом и все случаи производственного травматизма.

VII. Условия оплаты
- предоплата в размере 15 % от суммы ежемесячной оплаты. Оставшаяся сумма перечисляется ежемесячно после оформления акта выполненных работ. Дата оплаты согласовывается при заключении договора.   

VIII. Условия финансирования
 - в национальной валюте Республики Узбекистан за счет бюджетных средств.   



Составил: главный инженер                                        Усмонов А.К.
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«YTBEPAIAIO»

HA 0Ka3aHHE YCAVT M0 TEXHHYECKOMY 00C.Iy/KHBAHHIO CAHHTAPHO-TEXHHIECKOI 0
ofopyI0BaHHSY H CAHATAPHO-TEXHHYECKHX ceTel /[Bopna MexIyHapoIHbix Gopymos
«¥Y30eKHCTOH»

I. Onucanue oKa3vI8AEeMBIX YCIY2 U NEPEHEHb YCMAHOB/IEHHO20 000Py006arUA
Texauueckoe 00CIyKHBaHNE ¥ SKCILTyaTalys (B TOM YHCIIE OIEpaTHBHOE OOCITy)KUBAHHUE,
BEITIOTHEHHE TUIAHOBO-IPEIYIIPEAUTENBHOTO PEMOHTA) HHXEHEPHOTO 000PYOBaHHUS
(cormacHo mepeyHs): CAHUTAPHO-TEXHUIECKOT0 000PYAOBaHUS B CAHUTAPHO-TEXHUYECKHX
CETEH 37aHus.

JlarHOE 000Opy/IOBaHNE HACKHINEHO CIOXHEHIIEH 3IeKTPOHUKON U paboTaeT Ha MPOrpaMMHOM
OCHOBE.

NEPEYEHb YCTAHOBNEHHOIO OBOPYOOBAHUA

HawumeHoBaHMe 0GOPYACBaHUS Ex-ma usm. Koui-BO
Hacocs! fo 50 M3 /4ac Jiigy 62
zo 400 M3 /yac mT 8
Ao 160 M3 /yac mT 3
o 540 m3/4ac LT 3
3aasmwxku ot 140 no J1 400 LT 267
Kpanb! maposble, Bentuau ot J 15 g0 1300 mT 2378
CmecuTtenu Jiigy 126
Batapeun LT 55
O6paTHble kianans! ot 140 o J 300 IIT 53
BenTuis perynupyromuii ot [ 20 go 150 ° T 114
[IpuBO/BI 3aiBIXKEK MEXaHUYECKUE LT 37
KianaH npesoxXpaHuTebHBIN T 7
Bogonposog XBC, I'BC, oTonienus, noxapoTyeHus.no 4350mm 100mM Bosiee 90
TensioobMenHuk noaroToBku 'BC T 2
PeryssaTop JaBleHus : IIT 3
Tenioo6menHuk 1-2 xoHTypa oTonnesus u I'BC T 2
3nexTpoBofoHarpesaTesb 70 KBT T 1
Hacoc dexasibHbIH € KIallaHOM FOPH30HTAIBHBIN jiigy 5
Kranas ¢exasbHbIH C IPUBOAOM T 2
YcTaHOBKa Ji/1s TOAOTPeBa ropsiueil Bogw! oT yusiepa S-3000 mT 1
YHuTas T 115
Huccyap T 44
YMBbIBaJIbHHK T 102
buJ3 T 2
Kpan 3x xonoBoii /125 LIT 8
Hacocuas XBC KOMILJIEKC 1
C an. macocamu 2,2 KBT «'pyHGOCY € 3/1eKTPOHHBIMY 6J10KaMU HHMKaL, YIIPaBJI mT 3
TenioBoi y3en KOMILJIEKC 1
{yThI yIpaB/IeHUs C 3JIEKTPOHHOH CXeMOH yIpaB/ieHHs U PEryJIHpOBaHUs KOMILIEKC 1
3 Hacoce! go 100 BT T i
3 Hacoce! 11 xBT ¢ 9acTOTHBIMY ITpecGpa3oBaTeIaMU mT 3
3JIeKTPO3a/iBIKKH 10 1KkBT T 9
JpeHaxubiil HacocC ¢ 3JeKTpoABUratensamu Ao 1 kBt T 37
HacocHas noxapoTymenust KOMILJIEKC 1
[lyTh! ynpaB/ieHYd C 3JIEKTPOHHOH cXeMo¥ yIpaB/eHHs U PeryJIHpOBaHus KOMILJIEKC i

26





