**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по ямочному и карточному ремонту асфальтобетонного покрытия на улицах после ликвидации аварий на сетях газодопровода по г.Ташкенту**

Срок асфальтобетонного покрытия после ликвидации аварий в течении 5 дней. Выполнить асфальтирование нижеследующим требованиям по категории дорог:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Площадь (м2)** | **Толщина слоя (см)** | **Кол-во материалов (тн)** | **Услуга** | **Цена** |
| **Категории дороги I-II** | | | | | | |
|  | Устройство покрытия из **горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей** асфальтоукладчиками (тн) | 1 | 14 | 0,25 | Доставка трамбовка и укладка асфальтобетонного покрытия |  |
|  | Устройство покрытия из **горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей** асфальтоукладчиками | 1 | 5 | 0,12 |  |
| **Категория дороги III-IV** | | | | | | |
|  | Устройство покрытия из **горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей** асфальтоукладчиками (тн) | 1 | 6 | 0,16 | Доставка трамбовка и укладка асфальтобетонного покрытия |  |
|  | Устройство покрытия из **горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей** асфальтоукладчиками | 1 | 4 | 0,10 |  |
| **Категория дороги V** | | | | | | |
|  | Устройство покрытия из **горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей** асфальтоукладчиками | 1 | 4 | 0,10 | Доставка трамбовка и укладка асфальтобетонного покрытия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:** Необходимо закатать асфальт катком, таким образом, чтобы после закатки находился на одном уровне со старым асфальтом.