**ДОГОВОР № UzGTL-CON-\_\_\_\_\_\_\_**

г. Ташкент «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Исполнитель), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, признанное победителем Отбора на основании Протокола Закупочной комиссии № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ г., с одной Стороны и ООО «Uzbekistan GTL» (далее - Заказчик), в лице врио коммерческого директора Юлдашова С.А., действующего на основании Доверенности № 018 от 27.04.2022, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор на приобретение знаков безопасности для нужд завода ООО «Uzbekistan GTL» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению знаков безопасности для нужд завода «Uzbekistan GTL» (далее - Продукция), в соответсвтвии с Техническим заданием, являющимся приложением к настоящему Договору (далее – Приложение №1), а Заказчик обязуется принять Продукцию и уплатить за него определенную денежную сумму, установленную согласно Спецификации.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Общая цена настоящего Договора составляет *цифрами (прописью)*: сум с учетом НДС.

2.2. Заказчик обязуется произвести оплату в следующем порядке:

- Оплата в размере 50 % (пятьдесят процентов) от общей стоимости Договора перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора;

- Оплата оставшихся 50 % (пятьдесят процентов) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всего объема Товаров Заказчиком и подписания им соответствующих Акта приема-передачи и счет-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

**3.1 Исполнитель обязан:**

3.1.1. Выполнить принятые им на себя обязательства по настоящему Договору.

3.1.2. Передать уполномоченному лицу Заказчика, ответственному за получение, размещение, приемку качества и количества продукции в полном объеме.

3.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору качественно и в соответствующие с предусмотренным настоящим Договором сроки.

3.1.4. Предоставить цену за единицу товаров по каждой позиции согласно Приложению №2.

**3.2. Исполнитель имеет право:**

3.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, которая необходима для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

**3.3. Заказчик обязан:**

3.3.1. Принять изготовленную и поставленную Исполнителем продукцию, в случае если она отвечает требованиям Заказчика, которые изначально были оговорены с Исполнителем.

3.3.2. Предоставить точную информацию о количестве и типах знаков безопасности, а также информацию, необходимую для соответствующего выполнения своих обязательств по Настоящему Договору.

**3.4. Заказчик имеет право:**

3.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик может назначить Исполнителю разумный срок для устранения выявленных недостатков.

**4. УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ**

4.1. Срок поставки продукции 45 (сорок пять) календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя и утверждения Образца со Стороны Заказчика.

4.2. Изготовление и поставка продукции осуществляется в соответствии с утвержденным Техническим заданием.

4.6. Исполнитель приступает к изготовлению продукции и в установленные сроки извещает Заказчика о готовности продукции на складе Исполнителя и поставки Заказчику.

4.7. Продукция считается переданной Исполнителем и принятой Заказчиком в момент фактической передачи продукции подписаниями Сторонами накладной счет- фактуры.

4.8 Поставщик обязан поставить Товары в склад Заказчика, расположенный по адресу, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский район.

**5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

5.1. В случае если Заказчик аннулирует заказ после начала непосредственного изготовления заказа, Заказчик обязан пропорционально оплатить все возникшие в процессе изготовления издержки и расходы.

5.2. Претензия в отношении продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, количеству, стандартам и техническим требованиям, образцам (эталонам) и иным параметрам, ранее оговоренным Сторонами, может быть предъявлена Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с момента получения продукции на складе Заказчика.

5.3. При наличии обоснованных претензий Заказчика в отношении качества и количества продукции Исполнитель обязуется в 15-дневный срок заменить продукцию на качественную или допоставить недостающую продукцию за собственный счет.

**6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РУз, если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

6.2. За просрочку поставки, недопоставку продукции в установленный настоящим Договором срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки поставки продукции до полного исполнения обязательств, но не более 25% от стоимости недопоставленной продукции.

6.3. За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости настоящего Договора.

**7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

7.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору, Стороны обеспечивают соблюдение требований применимого законодательства, в том числе антикоррупционного и настоящего Договора, гарантируя, что они, их работники, аффилированные лица, бенефициары и привлекаемые для исполнения Договора деловые партнеры, посредники, подрядчики или агенты не осуществляют действия (отказываются от бездействия), квалифицируемый как получение взятки, коммерческий подкуп, дача или посредничество во взяточничестве, подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан и иные нарушения, предусмотренные применимым законодательством и международными актами о противодействии коррупции и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем и для целей финансирования терроризма.

7.2. Стороны воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на них с целью получения необоснованного преимущества или достижения иных неправомерных целей, в том числе несоответствующих принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

7.3. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий. Стороны обязуются открыто и незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (в т.ч. с использованием корпоративной электронной почты) о возникновении подозрений нарушения или возможности нарушения Сторонами, работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными ими в рамках исполнения Договора, антикоррупционных положений настоящего Договора.

7.4. Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных положений применимого законодательства и/или настоящего Договора другой Стороной, ее работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными в рамках исполнения Договора, данная Сторона вправе направить ей письменный запрос с требованием предоставить комментарии информацию/документы, опровергающие или подтверждающие факт нарушения, в срок до 10 (десять) рабочих дней с момента получения запроса.

7.5. Стороны соглашаются, что при неисполнении одной из Сторон требований настоящей главы, а также в случае неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также что Стороной реализованы меры по снижению коррупционного риска, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, равно как и приостановить его исполнение.

7.6. Возмещение понесенных убытков Стороне, потребовавшей одностороннего расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке, определенном в соответствующей статье настоящего Договора, при этом Сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не имеет права требовать возмещения убытков, вызванных указанным односторонним расторжением Договора.

7.7. Если Исполнитель по настоящему Договору сталкивается с действиями работников Заказчика, противоречащими антикоррупционным положениям настоящего Договора и/или применимому законодательству, в том числе с фактами принуждения к совершению коррупционных нарушений, он должен сообщить об этом по одному из следующих каналов связи:

- посредством устного обращения по номеру: +998 (71) 202-40-80;

- в электронной форме через электронную почту info@uzgtl.com

**8. ФОРС-МАЖОР**

8.1. Любая задержка или невыполнение какой-либо из Сторон своих обязательств должно быть оправдано, если оно является результатом какого-либо события или явления, возникшего независимо от воли Сторон, не по вине или неосторожности Сторон, включая, но не ограничиваясь, стихийные бедствия, карантин, действия любого государственного органа (как правомерные, так и неправомерные), пожар, наводнение, ураган, взрывы, беспорядки, природные катастрофы, военные действия, акты саботажа, при условии, что пострадавшая Сторона направит другой Стороне письменное уведомление о такой задержке (включая предполагаемый период такой задержки) в максимально возможные сроки после возникновения такого события или явления (но в любом случае не позднее 10 (десять) дней после такого события или явления). В течение срока такой задержки или неисполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик, по своему усмотрению, может приобретать Товар у других Поставщиков, а также уменьшить объем Товара, поставляемых Поставщиком, при этом он не несет ответственность за это перед Поставщиком, или поручить Поставщику приобрести и поставить Товар у других Поставщиков в соответствии с количеством и согласно срокам, определенных Заказчиком, а также по цене, установленной настоящим Договором. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 30 (тридцать) дней, то Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, при этом он не будет нести ответственность перед Поставщиком, в связи с этим.

8.2. Поставщик не несет ответственности за сбой или задержку доставки всей партии или части Товара по настоящему Договору вследствие любых форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Если в связи с изменением законодательства Сторон Поставщик не может доставить Товар вовремя или Заказчик не может принять поставку Товара вовремя, Поставщик не несет никакой ответственности и не возмещает убытки Заказчика. Стороны добросовестно решают вопрос доставки путем переговоров.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ**

9.1. Под Конфиденциальной информацией для целей настоящего Договора понимается любая информация, включающая:

- содержание и условия сделки, упомянутой в рамках настоящего Договора, и любые переговоры или обсуждения, связанные с данным Договором;

- вся внутренняя информация, в любом формате и вне зависимости от носителя информации, в котором она содержится, получена или произведена Заказчиком в связи с Товарами, включая без ограничения, график работы, системы охраны, личности и контактные данные работников, планы, бюджеты, соглашения, чертежи, отчеты, спецификации, расчеты, и документы, полученные или произведенные в связи с Товаром;

- другая внутренняя техническая, конфиденциальная, служебная или прочая деловая и операционная информация, имеющая отношение к Сторонам, вне зависимости от того, помечена ли такая информация или иным способом обозначена как частная, служебная или конфиденциальная, или нет;

- любая внутренняя информация, которая была определена ее обладателем как конфиденциальная, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации настоящего Договора.

Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

9.2. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан или законодательством страны Поставщика:

- не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны. При этом получение письменного согласия не требуется в случаях раскрытия информации государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации, а также судебным органам и представителям соответствующей Стороны для целей защиты и реализации прав по настоящему Договору (во всех указанных случаях – без уведомления другой Стороны);

- предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;

- использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения обязательств по настоящему Договору;

- не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной информации.

9.3. Обязательства по неразглашению Конфиденциальной информации действуют в течение 10 (десять) лет с даты подписания настоящего Договора.

9.4. Этот раздел не применяется к информации, которая:

- является общедоступной;

- известна или становится известной одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели другая Сторона;

- раскрывается Стороной третьим лицам без ограничения;

- разработана одной Стороной без использования сведений, предоставленных другой Стороной, или сведений, носящих конфиденциальный характер;

- раскрываются в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан или законодательства страны Поставщика.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон по Договору.

10.2. Неуказанные в Договоре условия его исполнения и правоотношения Сторон регулируются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан

10.3. Исполнитель и Заказчик будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все споры, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, путем переговоров.

10.4. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению - споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, рассматриваются Ташкентским межрайонный экономическим судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий.

10.5. После подписания Договора вся предыдущая переписка и относящиеся к нему переговоры считаются утратившими силу.

10.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны от имени обеих Сторон уполномоченными на то лицами.

10.7. Сторона, у которой изменились сведения, указанные в разделе 11 настоящего Договора, в течение трех рабочих дней сообщает об этом другой Стороне в письменном виде за подписью руководителя и главного бухгалтера Стороны с одновременным оформлением соответствующего дополнительного соглашения

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору и урегулирования всех расчетов между собой.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/c: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКЭД: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «UZBEKISTAN GTL»**  Адрес: Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 7-b,  тел.: (+99871) 202-40-80  ИНН: 207 041 936  р/с: 2021 4000 4048 1968 0001  в Головном офисе АКБ «Асака»  МФО: 00873 ИНН Банка: 201589828  тел.: (+99871) 120-82-10, 200-55-22  **Врио коммерческого директора**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юлдашов С.А.** |

**Приложение №1 / Илова №1**

**Техническая характеристика Знаков безопасности */* Ҳавсизлик белгилари**

**техник хусусиятлари**

| **п/п** | **Наименование и количество** | **Характеристика** | **Хавфсизлик белгилари хусусиятлари** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  2  2.1 | **Знаки безопасности */* Ҳавсизлик белгилари**  **5465 штук / дона**  Запрещающие знаки  Знак запрета — Википедия  Предупреждающие знаки  Черный Желтый Безопасности - Бесплатная векторная графика на Pixabay  Предписывающие знаки  Предписывающие знаки  Знаки пожарной безопасности  Указательные знаки  Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения  **Обязательные требования к товару / Махсулот учун мажбурий талаблар**  **Техник хусусиятлари /** **Технические характеристики** | Основа цветографического изображения и соотношение размеров запрещающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 1.    d - диаметр круга; *1* - основная поверхность; *2* - кант; *3* - кайма; *4* - поперечная полоса  Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 2.  b - сторона треугольника; *1* - основная поверхность; *2* - кант; *3* – кайма  Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков безопасности должны соответствовать рисунку 3.    d - диаметр круга; *1* - основная поверхность; *2* - кант  Основа цветографического изображения и соотношение размеров знаков пожарной безопасности должны соответствовать рисунку 4. a,b - стороны квадрата и прямоугольника  (); *1* - основная поверхность; *2* - кант Основа цветографического изображения и соотношение размеров эвакуационных знаков безопасности и знаков безопасности медицинского и санитарного назначения должны соответствовать рисунку 5.  а,b - стороны квадрата и прямоугольника  (); *1* - основная поверхность; *2* - кант Основа цветографического изображения и соотношение размеров указательных знаков безопасности должны соответствовать рисунку 6.  a,b- стороны квадрата и прямоугольника  (); *1* - основная поверхность; *2* – кант  Усредненные размеры основных знаков безопасности согласно ГОСТ 12.4.026   |  |  | | --- | --- | | **Запрещающие и предписывающие знаки** | | | Расстояние опознание L, м | 11-12 м | | Диаметр круга d, мм | 300 мм | | **Предупреждающие знаки** | | | Расстояние опознание L, м | 11-12 м | | Длина сторона треугольника b, мм | 400 мм | | **Знаки пожарной безопасности** | | | Расстояние опознание L, м | 11-12 м | | Длина сторона квадрата а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника b, мм | 600 мм | | **Эвакуационные знаки** | | | Расстояние опознание L, м | 11-12 м | | Длина сторона квадрата а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника b, мм | 600 мм | | **Знаки медицинского и санитарного назначения** | | | Расстояние опознание L, м | 11-12 м | | Длина сторона квадрата а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника а, мм | 300 мм | | Длина сторона прямоугольника b, мм | 600 мм |   1. Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по [ГОСТ 15150](https://docs.cntd.ru/document/1200003320) в диапазоне температур:  - от плюс 40°С до минус 60°С - для наружного размещения (категория 1);  - от плюс 35°С до плюс 1°С - для внутреннего размещения (категория 4).  Знаки безопасности и сигнальная разметка должны выдерживать влияние коррозионных агентов атмосферы воздуха, соответствующих группе II (промышленная) по [ГОСТ 15150](https://docs.cntd.ru/document/1200003320#7D20K3).  Знаки безопасности и сигнальная разметка для наружного размещения должны быть стойкими к действию атмосферных осадков (снега, инея, дождя), солнечного излучения, соляного тумана, пыли. Требования безопасности, определяемые конструктивным исполнением и применяемыми материалами При выборе типа конструкции следует отдавать предпочтение ударобезопасным пустотелым конструкциям.  пожарной опасности должны быть:  - кислородный индекс - не менее 18%;  - группа воспламеняемости - не ниже В2.  Конструкция должна быть выполнена с учетом требований электробезопасности.  1 Знаки безопасности и сигнальная разметка с внешним или внутренним электрическим освещением должны быть выполнены с соблюдением требований электробезопасности по  [ГОСТ 17677](https://docs.cntd.ru/document/1200004582#7D20K3), техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к устройству электроустановок и пожарной безопасности в национальном законодательстве.  2 Для знаков безопасности и сигнальной разметки во взрывозащищенном исполнении необходимо учитывать требования технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к устройству электроустановок и пожарной безопасности в национальном законодательстве.  3 Материалы для изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки должны обладать электростатическими свойствами, исключающими или предупреждающими возникновение разрядов статического электричества, способных стать источником зажигания или взрыва по [ГОСТ 12.1.018](https://docs.cntd.ru/document/5200318#7D20K3).  4 Знаки безопасности и сигнальная разметка при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил техники безопасности и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсичные и вредные для здоровья вещества в концентрациях, превышающих установленные гигиенические нормативы.  5 Материалы, используемые для изготовления знаков безопасности и сигнальной разметки, по показателям безопасности должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования пожарной безопасности в национальном законодательстве  Запрещающие, предупреждающие и предписывающие знаки должны быть изготовлены из нержавеющего стали, с толщиной не мене 1,00 мм.  Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кислот и щелочей, водных растворов моющих средств, масел, бензина в соответствии с [ГОСТ.9.403](https://docs.cntd.ru/document/1200015040#7D20K3).  Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначениядолжны быть изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ, пластик) от 2 до 5мм. | * Ранг тасвирининг асоси ва тақиқловчи хавфсизлик белгиларининг ўлчам нисбати  1 -чизмага мос келиши керак   d - айлана диаметри; 1 асосий юза; 2-кант; 3-кайма; 4- кесиб ўтувчи чизиқ.   * Ранг тасвирининг асоси ва огоҳлантирувчи хавфсизлик белгиларининг ўлчам нисбати 2 -чизмага мос келиши керак     b - учбурчак ён томони; 1-асосий юза; 2- кант; 3-кайма   * Ранг тасвирининг асоси ва буйуручи хавфсизлик белгиларининг ўлчам нисбати  3 -чизмага мос келиши керак     d - доира диаметри; 1  - асосий юза; 2-кант   * Ранг тасвирининг асоси ва Ёнғин хавфсизлиги белгиларининг ўлчам нисбати  4 -чизмага мос келиши керак     а,b-квадрат ва тўртбурчакнинг томонлари  ( ); 1 - асосий юза; 2-кант  Рангли тасвирнинг асослари ва эвакуация хавфсизлик белгилари ва тиббий-санитария мақсадлари учун хавфсизлик белгилари ўлчамларининг нисбати 5- чизмага мос келиши керак    а,b-квадрат ва тўртбурчакнинг томонлари  ( ); 1 - асосий юза; 2-кант  Рангли тасвирнинг асослари ва кўрсатувчи хавфсизлик белгилари ва тиббий-санитария мақсадлари учун хавфсизлик белгилари ўлчамларининг нисбати 6- чизмага мос келиши керак    а,b-квадрат ва тўртбурчакнинг томонлари  ( ); 1 - асосий юза; 2-кант  ГОСТ 12.4.026 бўйича асосий хавфсизлик белгиларининг ўртача ўлчамлари   |  |  | | --- | --- | | **Тақиқловчи ва буюрувчи белгилар** | | | Аниқланиш масофаси L, м | 11-12 м | | Доира диаметири d, мм | 300 мм | | **Огохлантирирувчи белгилар** | | | Аниқланиш масофаси L, м | 11-12 м | | Учбурчак томони узунлиги b, мм | 400 мм | | **Ёнгин хавфсизлиги белгилари** | | | Аниқланиш масофаси L, м | 11-12 м | | Квадрат томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак а томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак b томони узунлиги b, мм | 600 мм | | **Эвакуация белгилари** | | | Аниқланиш масофаси L, м | 11-12 м | | Квадрат томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак а томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак b томони узунлиги b, мм | 600 мм | | **Тиббий ва санитария белгилари** | | | Аниқланиш масофаси L, м | 11-12 м | | Квадрат томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак а томони узунлиги а, мм | 300 мм | | Туртбурчак b томони узунлиги b, мм | 600 мм |   1. ГОСТ 15150 бўйича ҳарорат оралиғида ЎСИ (ўртача совуқ иқлим) нинг иқлимий версиясида хавфсизлик белгилари белгилари бажарилиши керак:  - +40°C иссиқдан -60°C совуқ гача-ташқи худуди учун (1 тоифаси);  - +35°C иссиқдан ортиқча -1°C совуқгача - ички турар жой учун (4 тоифаси).  Хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгилар ГОСТ 15150 бўйича II (саноат) гуруҳига мос келадиган атмосфера ҳавосининг коррозив агентларининг таъсирига чидамли бўлиши керак.  Ташқи ҳудуд учун хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгилари ёғингарчилик (қор, совуқ, ёмғир), қуёш нурлари, туз буғлари, чангга чидамли бўлиши керак.  Конструктив ишлаш ва қўлланиладиган материаллар билан белгиланадиган хавфсизлик талаблари  Дизайн турини танлашда зарба-хавфсиз ичи бўш конструкцияларга афзаллик берилади.  Ёнғин хавфи кўрсаткичларининг қийматлари бўлиши керак:  - кислород индекси-камида 18%;  - ёнувчан гуруҳ-Б2 дан кам эмас.  Дизайн электр хавфсизлиги талабларини инобатга олган ҳолда амалга оширилиши керак.  1 Ташқи ёки ички электр ёритгичли хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгилар ГОСТ 17677 бўйича электр хавфсизлиги талабларига, миллий қонунчиликда, норматив- техник ҳужжатларда кўрсатилган электр қурилмалари ва ёнғин хавфсизлиги талабларига жавоб бериши керак.  2 Портлашдан ҳимояланган хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгилар таёрлашда миллий қонунчиликда электр қурилмалари ва ёнғин хавфсизлиги талабларига жавоб берадиган техник меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талабларини ҳисобга олиш керак.  3 Хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгиларини ишлаб чиқариш учун материаллар ГОСТ 12.1.018 бўйича ёниш ёки портлаш манбаи бўлиши мумкин бўлган статик электр чақнашларини пайдо бўлишини истисно қилувчи ёки электростатик хусусиятларга эга бўлиши керак.  4 Жойларда умумий хавфсизлик ва гигиена қоидаларига тўғри ишлаши ва риоя этилиши билан хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгилари атроф-муҳитга токсик ва соғлиқ учун зарарли моддаларни белгиланган гигиеник меъёрлардан юқори консентрасияларда ажратмаслиги керак.  5 Хавфсизлик белгилари ва хабар берувчи белгиларини ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган материаллар хавфсизлик кўрсаткичлари бўйича санитария-гигиена меъёрлари ва қоидаларига, шунингдек, миллий қонунчиликда ёнғин хавфсизлиги талабларини белгиловчи техник норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ бўлиши керак  Тақиқловчи, огоҳлантириш ва буйурувчи хавфсизлик белгилари 1,00 мм кам бўлмаган қалинлигда зангламайдиган пўлатдан ясалган бўлиши керак. Хавфсизлик белгилари ГОСТ.9.403.га мувофиқ сув, кислота ва ишкорнинг сувли эритмалари, , ёғлар, бензин, тозаловчи моддаларнинг сувли эритмаларига чидамли бўлиши керак.  Эвакуация белгилари ва тиббий -санитария белгилари 2 дан 5мм гача бўлган поливинилхлорид (ПВХ, пластмасса) дан тайёрланиши керак. |

**Изох:**Хизмат кўрсатувчи томонбарча керакли хужжатларни, тезкор қўлланма ва тегишли материалларни сотиб олиш бўлимига тақдим этиши керак.

**Примечание:** Обслуживающая сторона должен предоставить всю необходимую документацию с кратким руководством и сопутствующими материалами в отдел по закупам.

**Приложение Е  
(обязательное)**

**Запрещающие знаки**

Таблица Е.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| Р01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается | 15 шт |
| Р02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих масштабах, емкостях, производственной шторе | 191 шт |
| Р03 |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. | 114 шт |
| Р04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара | 70 шт |
| Р05 |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд | 92 шт |
| Р06 |  | Доступ посторонним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрещает вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) | 208 шт |
| Р08 |  | Запрещается прикасаться. Опасно | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно | 85 шт |
| Р09 |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током | 145 шт |
| Р30 |  | Запрещается принимать пищу | На местах участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в тех местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена | 65 шт |
| Р12 |  | Запрещается загромождать проходы и/или складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах | 20 шт. |
| Р32 |  | Запрещается подходить к элементам оборудования с маховыми движениями большой амплитуды | На оборудовании и рабочих местах по обслуживанию оборудования с элементами, выполняющими маховые движения большой амплитуды | 23 шт |
| Р33 |  | Запрещается брать руками. Сыпучая масса (непрочная упаковка) | На производственной таре, в складах и иных местах, где используют сыпучие материалы | 4 шт. |

**Приложение Ж  
(обязательное)**

**Предупреждающие знаки**

Таблица Ж.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| W01 |  | Пожароопасно.  Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.  На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. | 129 шт |
| W02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам.  На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. | 88 шт |
| W03 |  | Опасно.  Ядовитые вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения ядовитых веществ | 63 шт |
| W04 |  | Опасно.  Едкие и коррозионные вещества | В местах хранения, выделения, производства и применения едких и коррозионных веществ | 57 шт |
| W06 |  | Опасно.  Возможно падение груза | Вблизи опасных зон, где используют подъёмно-транспортное оборудование, на строительных площадках, участках, в цехах, мастерских и т.п. | 80 шт |
| W07 |  | Внимание.  Автопогрузчик | В помещениях и участках, где проводят погрузочно-разгрузочные работы | 47 шт |
| W08 |  | Опасность поражения электрическим током | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов | 192 шт |
| W09 |  | Внимание.  Опасность (прочие опасности) | Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью | 101 шт |
| W11 |  | Пожароопасно.  Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя | 46 шт |
| W14 |  | Осторожно.  Малозаметное препятствие | В тех местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться | 149шт |
| W15 |  | Осторожно.  Возможность падения с высоты | Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты | 123 шт |
| W16 |  | Осторожно.  Биологическая опасность (инфекционные вещества) | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья биологических веществ | 15 шт |
| W17 |  | Осторожно.  Холод | На дверцах холодильников и морозильных камер, компрессорных агрегатах и других холодильных аппаратах | 13 шт. |
| W18 |  | Осторожно.  Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества | В местах хранения, производства или применения вредных для здоровья аллергических (раздражающих) веществ | 5 шт. |
| W19 |  | Газовый баллон | На газовых баллонах, складах и участках хранения и применения сжатых или сжиженных газов.  Цвет баллона: черный или белый, выбирается по [ГОСТ 19433](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294833/4294833922.htm) | 50 шт |
| W25 |  | Внимание.  Автоматическое включение (запуск) оборудования | На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматическим включением | 132 шт |
| W26 |  | Осторожно.  Горячая поверхность | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности | 111 шт |
| W 27 |  | Осторожно.  Возможно травмирование рук | На оборудовании, узлах оборудования, крышках и дверцах, где возможно получить травму рук | 3 шт |
| W28 |  | Осторожно.  Скользко | На территории и участках, где имеются скользкие места. | 81 шт |
| W29 |  | Осторожно.  Возможно затягивание между вращающимися элементами | На рабочих местах и оборудовании, имеющем вращающиеся элементы, например, на валковых мельницах | 52 шт |

**Приложение И  
(обязательное)**

**Предписывающие знаки**

Таблица №.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| М01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита. органов зрения | 204 шт |
| М02 |  | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участках, где требуется защита. головы | 247 шт |
| М03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума | 188 шт |
| М04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания | 194 шт |
| М05 |  | Работать в защитной обуви | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты | 250 шт |
| М06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током | 182 шт |
| М07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты | 242 шт |
| М08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения | 82 шт |
|  |  |  |  |  |
| М 09 |  | Работать в предохранительном (страховочном) поясе | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов | 34 шт |
| М12 |  | Переходить по надземному переходу | На участках и территориях, где надземные переходы | 1 шт |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**Приложение К  
(обязательное)**

**Знаки пожарной безопасности**

Таблица К.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты | 100 шт |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплектах пожарного крана с пожарным рукавом и стволом | 122 шт |
| F03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы | 9 шт |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя | 250 шт |
| F05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану | 67 шт |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты | 12 шт |
| F07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин | 9 шт |
| F08 |  | Пожарный сухо трубный стояк | В местах нахождения пожарного сухо трубного стояка | 39 шт |
| F09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта.  Расстояние от знака до края проезда пожарных автомобилей должно быть не более расстояния опознавания знака | 119 шт |
| F10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установки пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты.  В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги | 116 шт |
| F11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» | 85 шт |

К.1 К знакам пожарной безопасности также относят:

- запрещающие знаки - Р01 «Запрещается курить», Р02 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить», Р04 «Запрещается тушить водой», Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» (приложение [Г](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293754/4293754427.htm#i711018));

- предупреждающие знаки -W01 «Пожароопасные. Легковоспламеняющиеся вещества», W02 «Взрывоопасно», W11 «Пожароопасно. Окислитель» (приложение [Ж](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293754/4293754427.htm#i827236));

- эвакуационные знаки - по Таблице [Л.1](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293754/4293754427.htm#i924080).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**Приложение Л  
(обязательное)**

**Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения**

Таблица Л.1-Эвакуационные знаки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| Е01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.  На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу | 41 шт |
| Е01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны.  На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу | 5 шт |
| Е02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения | 45 шт |
| Е02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения | 5 шт |
| Е03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу | 13 шт |
| Е04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу | 10 шт |
| Е05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости | 5 шт |
| Е06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости | 5 шт |
| Е07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости | 8 шт |
| Е08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости | 5 шт |
| Е09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов | 5 шт |
| Е10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов | 5 шт |
| Е11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку | 5 шт |
| Е12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку | 5 шт |
| Е13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу | 10 шт |
| Е14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу | 10 шт |
| Е15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу | 5 шт |
| Е16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу | 5 шт |
| Е18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей | 5 шт |
| Е19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей | 5 шт |
| Е20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей | 5 шт |
| Е21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации | 12 шт |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу | 36 шт |
| Е23 |  | Указатель аварийного выхода | Над дверями аварийного выхода | 5 шт |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Л.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Л.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Таблица Л.2 - Знаки медицинского и санитарного назначения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| ЕС01 |  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи | 5 шт |
| ЕС02 |  | Средства выноса (эвакуации) пораженных | На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных | 8 шт |
| ЕС03 |  | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. | 32шт |
| ЕС04 |  | Пункт обработки глаз | На дверях и стенах помещений в местах расположения пунктах обработки глаз | 25 шт |
| ЕС06 |  | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов | 9 шт. |

**Приложение М  
(обязательное)**

**Указательные знаки**

Таблица М.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Общее количество |
| D01 |  | Пункт (место) приема пищи | На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи | 5 шт |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Приложение №2

к Договору **№ UzGTL-CON-\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.**

1.Общая сумма по условиям настоящей спецификации составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сум**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров** | **Кол-во (шт)** | **Цена за ед. c учётом НДС (сум)** | **Общая стоимость  с учётом НДС (сум)** |
| 1. | Запрещающие знаки / Тақиқловчи ва буюрувчи белгилар | 1032 |  |  |
| 2. | Предупреждающие знаки / Огохлантирирувчи белгилар | 1537 |  |  |
| 3. | Предписывающие знаки / Буюрувчи белгилар | 1624 |  |  |
| 4. | Знаки пожарной безопасности / Ёнгин хавфсизлиги белгилари | 928 |  |  |
| 5. | Эвакуационные знаки /Эвакуация белгилари | 260 |  |  |
| 6. | Знаки медицинского и санитарного назначения /Тиббий ва санитария белгилари | 79 |  |  |
| 7. | Указательные знаки / Кўрсаткич белгилари | 5 |  |  |
|  | **Итого:** | **5465** |  |  |