1. Водоэмульсия моющая .Время высыхания -1 час. Расход-140-170 г/м2 в зависимости

от вида поверхности и способа нанесения. Срок хранения -12

месяцев. Высокачественная акриловая краска,отличающаяся повышенной атмосферостойкостью и с тойкостью к перепаду температур. Покрытие характеризуется высокой адгезией, стабильностью в процессе эксплуатации, обладает достаточной поропроницаемостью и низким водопоглощением.Обладает высокой белизной. Тара 15 кг.

2. Пол учун краска. Краска для пола. Тип краски Для каких материалов используется. Примерный расход состава на один слой, г/м² Время высыхания одного слоя, ч

Масляная дерево, бетон, штукатурка, металл 100÷170 48÷154

Акриловая дерево, бетон, кирпич 120÷150 1,5÷2

Алкидная эмаль дерево 130÷170 24

Полиуретановая (одно- и двухкомпонентная) бетон, дерево, металл, тротуарная плитка 130÷150 8÷10

Лаки дерево 50÷80 6÷48,Масло дерево 50÷70 24÷72,Масло-воск дерево 50÷80 24÷72

3. Водоэмульсия моющая фасадние.Время высыхания -1 час. Расход-140-170 г/м2 в зависимости

от вида поверхности и способа нанесения. Срок хранения -12

месяцев. Высокачественная акриловая краска,

отличающаяся повышенной атмосферостойкостью и с

тойкостью к перепаду температур. Покрытие

характеризуется высокой адгезией, стабильностью в

процессе эксплуатации, обладает достаточной

поропроницаемостью и низким водопоглощением.

Обладает высокой белизной. Тара 15 кг.