Толщина металла корпуса : х/к стальной лист 1,8 мм.: - Толщина металла крышки: х/к стальной лист 1,5 мм.: - Толщина металла боковых ушек: х/к стальной лит 2.0 мм.: - Толщина металла рамы: г/к стальной лист 2.0 мм.: - Толщина металла для кронштейнов для колес: г/к стальной лист 3,0 ми.каждая деталь отдается ребрам: - Два колеса рулевые диаметром: 180 мм. без тормоза.: - Два поворотный колеса диаметров: 180 мм. с тормозом, - Контейнер состоит из металлического корпуса я откидной крышкой с купейным люком эффект "крышка на крышке• и оборудован четырьмя полноповоротными колесами, Размеры : высота 1300 мм. длина 1360мм. ширина 810мм: - Объем : 770 литров, - Вес: 83 кг.: - Вес без колёс: 72 кг.: - Грузоподъемность: 330 кг.; - Контейнеры освобождаются мусоровозами. оснащенными специальными манипуляторами для их захвата и применяется для задней загрузки; - Контейнеры средне-герметичные: - Покрытие: холодное цинкование: - На дно контейнера нанесено антикоррозийное покрытие. как на фото

