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ТАШКЕНТ-2022 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТБОРЕ
	Предмет отбора наилучших предложений
	Отбор на проведение услуг благоустройства на участке г.Самарканд, поселок Геофизика, ул. В.Абдуллаев, д-1. Для АО «Узбекгеологоразведка»

	Каждый товар (работа, услуга) рассматривается как отдельная единица закупочной процедуры 
(Да / Нет, лот не делимый)
	Да.

	План график закупки 
(указать квартал и год)
	4 квартал 2022 года.

	Месяц проведения торгов
	Ноябрь 2022 года

	Источник финансирования
	Собственные средства (не бюджет)

	Предельная стоимость отбора 
(не должен превышать 25000 БРВ)
	85 233 019 сум (с учетом НДС)

	Условия оплаты
	Предоплата 15% 

	Срок внесения предоплаты
	10 дней 

	Валюта оплаты
	UZS (сум)

	Место и условия поставки товара (выполнения работы, оказания услуги)
	г.Самарканд, поселок Геофизика, ул. В.Абдуллаев, д-1

	Задаток
	1 % от общей суммы лота

	Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (указать в днях)
	20 банковских дней  

	Сроки гарантии
	1 год 

	Метод оценки 
	Бальный метод
Весовой коэффициент технико-квалификационной части –30
Весовой коэффициент ценовой части – 70
Минимальный проходной балл на ценовую оценку – 60

	Технические критерии 
	Приложение № 1  

	Требования, предъявляемые к участникам отбора
	В отборе могут принять участие как отечественные производители (поставщики), так и иностранные производители (поставщики), которым законодательством Республики Узбекистан не запрещено участвовать в осуществлении аналогичных поставок в Узбекистан, выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие опыт поставки соответствующего товара, закупаемого на конкурентной основе

	Адрес места проведения отбора (электронный отбор)
	АО «Узбекгеологоразведка» , г.Ташкент, район Яккасарай, ул. Бабура 15

	Ответственная служба, контактное лицо (секретарь комиссии), телефон, эл. почта
	Отдел закупки 
Якубходжаев С.М.  +99890 983-23-33
xarid@uzgeo.uz













						

Приложение №1 к закупочной документации 
№________от____________ 
 

КРИТЕРИИ: 
 
 
	№
	Наименование требования
	Тип значения
	Значение
	Обязательность
	Метод оценки
	Название файла (Обязательность прикрепления)
	Макс. балл
	Мин. балл

	1

	
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
	
Текстовое значение
	
Текстовое значение
	
Критично
	
Экспертная
	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО (требования по объему гарантий качества работ и услуг) Форма 1
	4
	0

	2
	
Общая информация об участнике отбора

	
Текстовое значение
	
Текстовое значение
	
Критично
	
Экспертная
	На фирменном бланке
В формате “pdf”
(Обязательное)
Форма 2
	4
	0

	3
	
Письмо недопущению коррупционных проявлений
	
Текстовое   значение
	
Текстовое   значение
	
Критично
	
Экспертная
	Прилагается письмо, недопущению коррупционных проявлений
На фирменном бланке
В формате “pdf”
Форма 3
Форма № 4
           Форма № 5

	
5
	
0

	4
	Опыт работы не менее  2 х лет
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	ГУВОХНОМА и список состава учредителей с подписями в формате “PDF”     (Обязательное)
	5
	0

	5
	Справка об отсутствии налоговой задолженности
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	Справка в формате “PDF”
(Обязательное)
	4
	0

	66

	Наличие спец техники не менее 10
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	Предоставить список спец техники
	20
	0

	77

	Наличие постоянного штата сотрудников не менее 35
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	Предоставить список сотрудников
	
20
	0

	8

	Референц-лист с указанием не менее 2-х компаний, для которых исполнителем были оказаны услуги подобного класса сложности на территории Узбекистана
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	Прикрепить соответствующие документы (PDF)
	15
	0

	9
	Смета 
	Текстовое значение
	Текстовое значение
	Критично
	Экспертная
	Прикрепить соответствующие документы (PDF)
	10
	0










Форма № 1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________
Дата: _______

Закупочная комиссия



ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :
 (наименование компании)
1) - не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;
2) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
3) не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства;
4) не имеет просроченных задолженностей по налогам и другим обязательным платежам; 
5) не зарегистрирована, не имеет учредителей и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);
6) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей.
7) произвести работы в срок и качественно 


Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________

Место печати




















 

Форма № 2
Общая информация об участнике отбора

	1
	Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы
	

	2
	Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)
	

	3
	Юридический адрес
	

	4
	Контактный телефон, факс, е-mail
	

	5
	Полные банковские реквизиты
	

	6
	Основные направления деятельности
	



Информация об опыте поставки требуемых или аналогичных услуг

	№
	Наименование предмета услуги
	Наименование Покупателя, его адрес и контактная информация
	Дата выполнение услуги 
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




__________________________________
(подпись уполномоченного лица)

____________________________________
(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)


М.П.

Дата: «___» _________________20__г.

























Форма № 3

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

Закупочная комиссия


ЗАЯВЛЕНИЕ
по недопущению коррупционных проявлений


Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 
     (наименование компании) 
а) обязуется:
- соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» №ЗРУ-684 от 22.04.2021 г.;
- прямо или косвенно не предлагать и не давать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику Заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры Заказчика в процессе государственных закупок;
- не совершать антиконкурентные действия, в том числе при выявлении случаев аффилированности;
- не допускать проявления мошенничества, фальсификации данных и коррупции;
- не предоставлять ложные или подложные документы, раскрывать информацию об аффилированных лицах, участвовавшим в данном лоте;
	б) подтверждает, что:
- не имеет конфликта интересов с Заказчиком, не имеет близких родственников среди учредителей и/или сотрудников, которые имеют право на принятие решения по выбору исполнителя;

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________


Место печати


	
Форма № 4


Якуний бенефициарлар тўғрисида _______________________________ 
(ҳаридлар иштирокчиси) *
МАЪЛУМОТНОМА

	№
	Ф.И.Ш.
	[bookmark: _GoBack]Туғилган санаси
	Шахснинг роли (раҳбар / таъсисчи / якуний бенефициар)
	Шахс раҳбар/
таъсисчи/ якуний бенефициар бўлган давр
	Иштирок этиш улуши (фақат 5 фоиздан ортиқ улушга эга таъсисчилар учун), фоизда

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


*сўнгги икки йил учун тўлдирилади

Ваколатли шахснинг Ф.И.Ш._____________________________________________________________
Ҳарид иштирокчисидаги ваколатли шахснинг лавозими_____________________________________
Маълумотнома тузилган сана____________________________________________________________










	Форма № 5


Контрагентдан текшириш учун сўраладиган ҳужжатлар 
	т/р
	Ҳужжат номи
	

	1
	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг нусхаси
	

	2
	Солиқ ҳисобига қўйиш, шу жумладан СТИР тўғрисида маълумотлар
	

	3
	Юридик шахсларнинг ягона Давлат реестрига киритиш тўғрисида маълумот
	

	4
	Устав ва бошқа таъсис ҳужжатларининг нусхаси
	

	5
	раҳбари ва таъсисчиларининг паспорт нусхаси
	

	6
	Ишончнома 
	

	7
	Контрагент эгалиги тузилмаси, бунга бенефицар мулкий эгаларни ҳам ҳисобга олган ҳолда барча мулк эгалари киритилади 
	

	8
	Сўнгги ҳисобот йили учун бухгалтерия ҳисоботи ёки сўнгги ҳисобот йили учун аудиторлик хулосаси
	

	9
	Кўрсатилган ишлар/хизматларни бажариш учун малакали кадрларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот (хат ва / ёки тасдиқловчи ҳужжатлар шаклида тақдим этилиши мумкин)
	

	10
	Мувофиқлик лицензиялари ва сертификатлари
	


Ўзбекистон Республикасида юридик шахс сифатида рўйхатдан ўтган контрагентлардан талаб қилинадиган ҳужжатлар:


























[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]БЛОГОУСТРОИСТВО АО "УЗБЕК ГЕОЛОГИЯ РАЗВЕДКА" ЗАРАФШАНСКАЯ ПГРЭ В ПОСЕЛКЕ ГЕОФИЗИКА УЛИЦА В.АБДУЛЛАЕВ	
(наименование стройки)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № БЛОГОУСТРОИСТВО
(локальная ресурсная смета)
	N п.п.
	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	на. ед.
измерения
	по проектным данным

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

	1
	Е0102-057-02
	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИИ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2
	100М3
	0,1500

	1.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	154
	23,1

	2
	Е0102-061-02
	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2
	100М3
	0,1500

	2.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	97,2
	14,58

	3
	Е2301-020-01
ДОП. 6
	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ НОЛНВНННЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
	100М
	0,0600

	3.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	24,56
	1,4736

	3.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,8
	0,228

	3.3
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	■ I.III -Ч
	0,1
	0,006

	3.4
	9219
	ВОДА
	М3
	3,1
	0,186

	3.5
	937176
	ТРУБА ПОЛИЭТИЛИНОВЫЕ Д-110ММ
	
	99,8
	5,988

	4
	Е2201-021-01
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ
	КМ
	0,1500

	4.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	173
	25,95

	4.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21,41
	3,2115

	4.3
	116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ.-Ч
	20,3
	3,045

	4.4
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,07
	0,0105

	4.5
	1932
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НЕРЕДВИРКНЫЕ 4 КВТ
	МАШ.-Ч
	0,93
	0,1395

	4.6
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,11
	0,0165

	4.7
	2700
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
	МАШ.-Ч
	8
	1,2

	4.8
	9219
	ВОДА
	М3
	5
	0,75

	4.9
	38023
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д32 /D"1, СТЕНКА 4,5/
	М
	1010
	151,5

	5
	Е2201-021-01
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	КМ
	0,0280

	5.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	173
	4,844

	5.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21,41
	0,59948

	5.3
	116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ.-Ч
	20,3
	0,5684

	5.4
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,07
	0,00196

	5.5
	1932
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИКНЫЕ 4 КВТ
	МАШ.-Ч
	0,93
	0,02604

	5.6
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,11
	0,00308

	5.7
	2700
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИКНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
	МАШ.-Ч
	8
	0,224

	5.8
	9219
	ВОДА
	М3
	5
	0,14

	5.9
	38015
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/
	М
	1010
	28,28

	6
	Е2201-021-01
	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	КМ
	0,0280

	6.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	173
	4,844

	6.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	21,41
	0,59948

	6.3
	116
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	МАШ.-Ч
	20,3
	0,5684

	6.4
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,07
	0,00196

	6.5
	1932
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИКНЫЕ 4 КВТ
	МАШ.-Ч
	0,93
	0,02604

	6.6
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,11
	0,00308

	6.7
	2700
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИКНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
	МАШ.-Ч
	8
	0,224

	6.8
	9219
	ВОДА
	М3
	5
	0,14

	6.9
	38015
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/
	М
	1010
	28,28

	7
	С
	ТРОЙНИК 32Х20Х32ММ
	ШТ
	56,0000

	8
	С
	ТРОЙНИК 32ММ
	ШТ
	2,0000

	9
	С
	ТРОЙНИК 25ММ
	ШТ
	8,0000

	10
	С
	ОТВОД 20ММ
	ШТ
	56,0000

	11
	С
	ОТВОД 25ММ
	ШТ
	15,0000

	12
	С
	ОТВОД 32ММ
	ШТ
	4,0000

	13
	С
	МУФТА 20ММ
	ШТ
	10,0000

	14
	С
	МУФТА 25ММ
	ШТ
	15,0000

	15
	С
	МУФТА 32ММ
	ШТ
	5,0000

	16
	С
	АДАПТЕР 20ММ
	ШТ
	67,0000

	17
	С
	БРЫЗГАЛЬКА
	ШТ
	56,0000

	18
	С
	ПЕРЕХОДНИК 25Х32ММ
	ШТ
	2,0000

	19
	С
	ПЕРЕХОДНИК 20Х32ММ
	ШТ
	6,0000

	20
	С
	КРАН ШАРАВОЙ 25ММ
	ШТ
	6,0000

	21
	С
	КРАН ШАРАВОЙ 32ММ
	ШТ
	2,0000

	22
	С
	ЗАГЛУЖКА 32ММ
	ШТ
	2,0000

	23
	Е0102-027-04
	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ГАЗОНА РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1
	1000М2
	0,1500

	23.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	100
	15

	24
	Е4701-054-01
ДОП. 6
	ПОСЕВ ГАЗОНОВ СРЕДНЕЙ ЗАГУЩЕННОСТИ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИОГУМУСА
	100М2
	1,5000

	24.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	15,43
	23,145

	24.2
	25500
	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ
	М3
	5
	7,5




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	24.3
	26995
	БИОГУМУС
	Т
	0,3
	0,45

	24.4
	41704
	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ
	КГ
	3,4
	5,1

	25
	Е2706-002-17
ДОП. 8
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ
	1000М2
	0,1240

	25.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	302
	37,448

	25.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	48,23
	5,9805

	25.3
	404
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	18,71
	2,32

	25.4
	1135
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
	МАШ.-Ч
	22,3
	2,7652

	25.5
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	3,2
	0,3968

	25.6
	9219
	ВОДА
	М3
	178
	22,072

	25.7
	22089
	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)
	М3
	204
	25,296

	25.8
	30135
	БИТУМ
	Т
	11,44
	1,4186

	25.9
	30659
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	М2
	12,2
	1,5128

	25.10
	36053
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, Ш
СОРТА
	М3
	0,19
	0,02356

	25.11
	36180
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА
	М3
	0,24
	0,02976

	25.12
	45049
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ
	М3
	40
	4,96

	26
	Е2706-002-18
ДОП. 8 К=10
	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17
	1000М2
	0,1500

	26.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	53
	7,95

	26.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	13,6
	2,04

	26.3
	404
	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	МАШ.-Ч
	11,6
	1,74

	26.4
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,5
	0,075

	26.5
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,5
	0,225

	26.6
	22089
	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 10 (М150)
	М3
	102
	15,3

	26.7
	30135
	БИТУМ
	Т
	5,7
	0,855

	26.8
	30659
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
	М2
	5,9
	0,885

	26.9
	36053
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, Ш
СОРТА
	М3
	0,1
	0,015

	27
	Е2707-003-01
ДОП. 10
	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПР1ИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ
РАСТВОРОМ
	100М2
	1,5000

	27.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	45,8
	68,7

	27.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,97
	1,455

	27.3
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,56
	0,84

	27.4
	3078
	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
	МАШ.-Ч
	6,13
	9,195

	27.5
	22459
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 10
	М3
	0,05
	0,075

	27.6
	929329
	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ "КИРПИЧ" 300Х300Х24 ММ
	
	100
	150

	28
	Е2702-010-02
	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
	100М
	1,2400

	28.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	69,8
	86,552

	28.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,65
	0,806

	28.3
	762
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т
	МАШ.-Ч
	0,61
	0,7564

	28.4
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,04
	0,0496

	28.5
	12226
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕ.МЕ.НТНЫЙ, МАРКА 100
	М3
	0,06
	0,0744

	28.6
	16039
	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР-100-20-8
	М
	100
	124

	29
	Е1101-013-03
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ
	100М2
	1,3000

	29.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	28,4
	36,92

	29.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	3,3
	4,29

	29.3
	620
	КАТКИ ДОРО'ЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т
	МАШ.-Ч
	1,16
	1,508

	29.4
	2509
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,15
	0,195

	29.5
	30118
	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ
	Т
	1,24
	1,612

	29.6
	45050
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ
	М3
	1,84
	2,392

	29.7
	45051
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ
	М3
	0,92
	1,196

	29.8
	45052
	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ
	М3
	2,98
	3,874

	30
	Е2706-020-12
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ВЫСОКОПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2.S-2.9 Т/М3
	1000М2
	0,1300

	30.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	33,6
	4,368

	30.2
	3
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ
	ЧЕЛ.-Ч
	16,89
	2,1957

	30.3
	621
	КАТКИ ДОРО'ЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т
	МАШ.-Ч
	3,47
	0,4511

	30.4
	623
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т
	МАШ.-Ч
	10,1
	1,313

	30.5
	1135
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
	МАШ.-Ч
	0,39
	0,0507

	30.6
	1955
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА
	МАШ.-Ч
	2,8
	0,364

	30.7
	2499
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
	МАШ.-Ч
	0,08
	0,0104

	30.8
	30135
	БИТУМ
	Т
	0,0108
	0,001404

	30.9
	34003
	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2
	Т
	0,00278
	0,000361

	30.10
	931204
	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП А, МАРКИ II, СОСТАВ 1
	Т
	92,2
	11,986

	31
	Е2706-021-12
К=10
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-12
	1000М2
	0,1300

	31.1
	1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
	ЧЕЛ.-Ч
	0,9
	0,117

	31.2
	30135
	БИТУМ
	Т
	0,014
	0,00182

	31.3
	931204
	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП А, МАРКИ II, СОСТАВ 1
	Т
	115
	14,95
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