|  |
| --- |
| **05.09.2022 yil 33-sex (Qorovulbozor neft quyish va to'kib olish estakadasi) bo'yicha sig'imlarni diagnostika va sanoat xavfsizligi ekspertizasidan o'tkazish bo'yicha jadval (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 784-sonli qarori asosida).** |
| **T\r** | **Ro'yxatga olish raqami** | **Rezervuar pozitsiya raqami** | **O'rnatilgan joyi** | **Rezervuar turi** | **Hisob ko'rsatgichlari** | **Saqlanadigan mahsulot turi** | **Devor balandligi (m)** | **Stal markasi** | **Rezervuar diametri** | **Ishga tushirilgan yili** | **Izoh** |
| **Bosim kgs/sm2** | **Harorat C** | **Hajmi m3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | VPR-10 S33 | R-10 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 1000 | Neft mahsuloti | 12,1 | Вст3сп5 | 10,2 | 1982 |   |
| 2 | VPR-11 S33 | R-11 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 1000 | Neft mahsuloti | 11,2 | Вст3сп5 | 10 | 2000 |   |
| 3 | VPR-12 S33 | R-12 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 2000 | Tex/suv | 11,8 | Вст3сп5 | 15,29 | 1984 |   |
| 4 | VPR-14 S33 | R-14 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 5000 | G.kon/Neft mahsuloti | 15 | Вст3сп5 | 19 | 1993 |   |
| 5 | VPR-15 S33 | R-15 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 5000 | G.kon/Neft mahsuloti | 15 | Вст3сп5 | 20,92 | 1993 |   |
| 6 | VPR-16 S33 | R-16 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 5000 | G.kon/Neft mahsuloti | 15 | Вст3сп5 | 20,92 | 1994 |   |
| 7 | VPR-17 S33 | R-17 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 4000 | G.kon/Neft mahsuloti | 12 | Вст3сп5 | 20,92 | 1994 |   |
| 8 | VPR-18 S33 | R-18 | 33-sex  | VPR | Statik | 20-40 | 4000 | G.kon/Neft mahsuloti | 12 | Вст3сп5 | 20,92 | 1994 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |